:DISPLAY:FORMAT YT;STYLE VECTORS;PERSISTENCE 0;:ACQUIRE:MODE SAMPLE;NUMAVG 64;STATE 1;STOPAFTER RUNSTOP;:CH1:PROBE 1.0E0;CURRENTPROBE 1.0E1;SCALE 2.0E0;POSITION 2.0E0;COUPLING DC;BANDWIDTH OFF;INVERT OFF;YUNIT "V";:CH2:PROBE 1.0E0;CURRENTPROBE 1.0E1;SCALE 1.0E0;POSITION -2.0E0;COUPLING DC;BANDWIDTH OFF;INVERT OFF;YUNIT "V";:HORIZONTAL:VIEW MAIN;MAIN:SCALE 1.0E-2;POSITION 0.0E0;:HORIZONTAL:DELAY:SCALE 5.0E-9;POSITION 0.0E0;:HORIZONTAL:SCALE 1.0E-2;:TRIGGER:MAIN:MODE AUTO;TYPE EDGE;HOLDOFF:VALUE 5.0E-7;:TRIGGER:MAIN:EDGE:SOURCE CH1;COUPLING DC;SLOPE RISE;:TRIGGER:MAIN:VIDEO:SYNC FIELD;POLARITY NORMAL;LINE 1;STANDARD NTSC;:TRIGGER:MAIN:PULSE:WIDTH:POLARITY POSITIVE;WHEN EQUAL;WIDTH 1.0E-3;:TRIGGER:MAIN:LEVEL -8.0E-2;:SELECT:CH1 1;CH2 1;MATH 0;REFA 0;REFB 0;:CURSOR:FUNCTION OFF;SELECT:SOURCE CH2;:CURSOR:VBARS:UNITS SECONDS;POSITION1 -5.0E-2;POSITION2 5.0E-2;:CURSOR:HBARS:POSITION1 4.08E0;POSITION2 -1.6E-1;:MEASUREMENT:MEAS1:TYPE PHASE;SOURCE CH1;:MEASUREMENT:MEAS2:TYPE MAXIMUM;SOURCE CH2;:MEASUREMENT:MEAS3:TYPE MAXIMUM;SOURCE CH2;:MEASUREMENT:MEAS4:TYPE PK2PK;SOURCE CH2;:MEASUREMENT:MEAS5:TYPE PK2PK;SOURCE MATH;:MEASUREMENT:METHOD AUTO;:MATH:DEFINE "CH1 * CH2";VERTICAL:POSITION 0.0E0;SCALE 1.0E0;:MATH:FFT:HORIZONTAL:POSITION 5.0E1;SCALE 1.0E0;:MATH:FFT:VERTICAL:POSITION 0.0E0;SCALE 1.0E0;:AUTORANGE:SETTINGS BOTH
